**青县隆盛加油站安全现状评价**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目简况 | | | | |
| 安全评价项目名称 | 青县隆盛加油站 | | | |
| 评价类别 | 安全现状评价报告 | | | |
| 项目简介 | 孟村回族自治县腾龙石化加油站位于孟村回族自治县正港公路针织厂桥东200米。该加油站东侧自北向南依次为饭店(三类保护物)和模具车间（其它类物品生产厂房）,模具车间有中频炉(明火地点),模具车间北侧有一警卫室(三类保护物)；西侧为门市（三类保护物）和一条南北走向的架空电力线；南侧为铸件车间(其它类物品生产厂房)和烟囱(散发火花点)；北侧为正港路（主干路）、一条东西走向的架空电力线和架空通信线。该加油站附近无自然保护区和文物景观点，无重要建筑物和一、二类民用建筑保护物。该加油站现有埋地储罐4个，其中20m3的乙醇汽油储罐2个，20 m3柴油储罐2个，汽、柴油合计总储量60m3（柴油折合汽油2:1），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002（2006版））加油站等级划分标准，该站属于三级加油站。该加油站设有双枪乙醇汽油加油机2台，单枪柴油加油机2台，呈单排平行于正港路布置。该加油站卸油采用密闭卸油工艺,加油采用自吸式加油工艺,汽油在加、卸油过程中有油气回收系统，柴油没有。 | | | |
| 参加人员简介 | | | | |
| 所承担的工作 | | 参与评价的安全评价师 | | |
| 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记编号 |
| 安全评价项目组长 | | 蔡晓明 | 1200000000200505 | HB-PJ-2014-2128 |
| 项目组成员 | | 戴 峰 | 1200000000300165 | HB-PJ-2014-2125 |
| 董 华 | 1100000000201071 | HB-PJ-2014-2114 |
| 评价报告编制人 | | 刘纪坤 | 1100000000300600 | HB-PJ-2014-2120 |
| 报告审核人 | | 孙贵磊 | 1200000000200543 | HB-PJ-2014-2121 |
| 过程控制负责人 | | 商 华 | 1100000000200697 | HB-PJ-2014-2118 |
| 技术负责人 | | 孙端平 | 0800000000103225 | HB-PJ-2014-2123 |
| 现场开展安全现状评价工作情况 | | 人员 | 蔡晓明、刘纪坤 | |
| 时间 | 2015年12月17日 | |
| 主要任务 | 现场勘察、收集资料，了解安全生产情况 | |
| 报告提交时间 | | 2016年1月19日 | | |
| 备注 | |  | | |